**PRACTICAL:-1**

#include <90s8535.h>

#include <delay.h>

// Declare your global variables here

int i=1;

void main(void)

{

// Declare your local variables here

PORTA=0x55;

DDRA=0x00;

while (1)

{

PORTA=i;

delay\_ms(100);

// Place your code here

};

}

**OUTPUT**

